Canon Color Network ScanGear V2.71
- Windows 및 Windows Vista는 미국과 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.
1.특징
Color Network ScanGear는 네트워크에서 컴퓨터가 Canon imageRUNNER ADVANCE, iR C, imagePRESS, iR(컬러 스캐너가 장착된) 또는 MF 시리즈 디지털 복사기를 네트워크 스캐너로 사용하는 것을 가능하게 하는 32비트 TWAIN 호환 스캐너 드라이버입니다.
이 드라이버는 다음과 같은 소프트웨어로 구성됩니다.
ScanGear Tool
스캔에 사용할 네트워크에 있는 스캐너의 디바이스명을 선택할 수 있습니다.
소프트웨어의 표시 언어도 전환할 수 있습니다.
Network ScanGear 드라이버
TWAIN 호환 응용 프로그램에서 액세스할 수 있는 스캐너 드라이버입니다.
2. 요구 사항
하드웨어 요구 사항
컴퓨터
- 상기 시스템을 실행하는 컴퓨터
하드 디스크 공간
- 상기 시스템을 정상적으로 실행하기 위한 필요한 디스크 공간 용량
메인 메모리
- 상기 시스템을 정상적으로 실행하기 위한 필요한 메모리 용량
- 최소 해상도 640 x 480 (800 x 600 이상 권장), 256색 이상을 표시할 수 있는 모니터
- 이더넷 또는 토큰 링을 통해 TCP/IP 또는 UDP/IP 프로토콜을 제공하는 네트워크 호스트 어댑터
- Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF 시리즈 컬러 디지털 복사기
- 컬러 스캐너가 장착된 Canon iR 시리즈 디지털 복사기
소프트웨어 요구 사항
다음 시스템 중 하나가 필요합니다.
Microsoft Windows 2000 운영 체제
Microsoft Windows XP 운영 체제
Microsoft Windows Server 2003 운영 체제
Microsoft Windows Vista 운영 체제
Microsoft Windows Server 2008 운영 체제
Microsoft Windows 7 운영 체제
- Color Network ScanGear는 Windows Server 2008 Server Core와 호환되지 않습니다.
- Windows 2000, XP, Server 2003 또는 Server 2003 R2를 사용하는 경우에 Color Network ScanGear는 IPv6를 지원하지 않습니다.
3.일반적인 사용 팁
- 사용 중인 응용 프로그램에 따라 많은 이미지 또는 매우 큰 이미지를 스캔할 때 메모리 부족 오류 또는 그와 유사한 오류가 발생하거나 스캔 속도가 느려질 수 있습니다. 운영 체제가 정상적으로 작동하지 않을 수도 있습니다.
이러한 경우에는 다음 방법으로 문제를 해결하십시오.
(1) 하드 디스크에서 불필요한 파일을 삭제하여 충분한 저장 공간을 확보하거나 시스템에 추가적인 하드 디스크를 추가합니다.
(2) 낮은 해상도 설정으로 이미지를 스캔합니다.
(3) 시스템에 메모리(RAM)를 추가합니다.
(4) 가상 메모리를 시스템이 허용하는 최대 크기로 설정합니다.
(5) 원고를 여러 세트로 나누어 스캔합니다.
- 항상 부모 응용 프로그램을 종료하기 전에 Color Network ScanGear 기본 창을 닫으십시오.
- Color Network ScanGear를 사용하는 동안 시스템 리소스가 감소하면 Color Network ScanGear 기본 창 표시가 손상될 수 있습니다.
- Color Network ScanGear 기본 창에 표시되는 픽셀 수는 부모 응용 프로그램에 표시되는 픽셀 수와 약간 다를 수 있습니다.
- 일부 응용 프로그램에서는 스캔 진행 상태를 보여주는 Color Network ScanGear 기본 창 또는 대화 상자가 백그라운드에서 부모 응용 프로그램이 표시하는 메시지를 덮을 수 있으며, 부모 응용 프로그램의 스캔 또는 인식이 중단되었음을 표시할 수 있습니다. 이러한 경우에는 부모 응용 프로그램 창을 클릭하여 이 창을 전경으로 보내십시오.
- Color Network ScanGear를 설치하거나 제거할 경우에는 관리자로 로그인해야 합니다. 관리자 이외의 사용자는 이 드라이버를 설치하거나 제거할 수 없습니다.
- 제한된 사용자가 Color Network ScanGear를 사용할 경우에는 Color Network ScanGear를 제한된 사용자가 덮어쓰기 할 수 있는 폴더에 설치하십시오.
- 운영 체제에 포함되어 있는 Windows 방화벽 기능이 활성화되어 있으면 스캔을 종료하는데 시간이 걸릴 수 있습니다. Windows 방화벽의 [예외] 시트에서 UDP 포트를 예외로 등록할 수 있는지 확인하십시오. 일반적으로 이러한 예외 항목은 설치할 때 자동으로 등록됩니다. 적절한 UDP 포트가 등록되어 있지 않으면 수동으로 등록해야 합니다.
상기 절차는 사용 중인 운영 체제의 버전 및 시스템 설정에 따라 다릅니다.
- Windows XP/Server 2003의 경우:
(1) [시작]-[제어판]-[보안 센터]-[보안 설정 관리 대상:]-[Windows 방화벽]을 클릭합니다.
(2) [Windows 방화벽] 대화 상자의 [예외] 시트에서 [포트 추가]를 클릭합니다.
(3) [포트 추가] 대화 상자에서 다음 설정을 구성한 다음 [확인]을 클릭합니다.
[이름]: 이름을 입력합니다.
[포트 번호]: 56338
[UDP]를 선택합니다.
(4) [확인]을 클릭하고 [Windows 방화벽] 대화 상자를 닫습니다.
- Windows Vista/Server 2008의 경우:
(1) [시작]-[제어판]-[Windows 방화벽을 통해 프로그램 허용]을 클릭합니다.
(2) [Windows 방화벽] 대화 상자의 [예외] 시트에서 [포트 추가]를 클릭합니다.
(3) [포트 추가] 대화 상자에서 다음 설정을 구성한 다음 [확인]을 클릭합니다.
[이름]: 이름을 입력합니다.
[포트 번호]: 56338
[프로토콜]: [UDP]를 선택합니다.
(4) [확인]을 클릭하고 [Windows 방화벽] 대화 상자를 닫습니다.
- Windows 7의 경우:
(1) [시작]-[제어판]-[시스템 및 보안]-[Windows 방화벽]-[고급 설정]을 클릭합니다.
(2) [고급 보안이 포함된 Windows 방화벽] 시트에서 [인바운드 규칙]을 선택하고 [새 규칙]을 클릭합니다.
(3) [새 인바운드 규칙 마법사]에서 [포트]를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
(4) [UDP]를 선택하고 [특정 로컬 포트]에 56338을 입력한 다음 [다음]을 클릭합니다.
(5) [연결 허용]을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
(6) [개인]을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
(7) [이름]에 이름을 입력하고 [마침]을 클릭하여 [새 인바운드 규칙 마법사]를 닫습니다.
- 운영 체제에 포함되어 있는 Windows 방화벽 기능이 활성화되어 있는 경우에 ScanGear Tool을 사용하려면 [Windows 방화벽] 대화 상자의 [예외] 탭을 클릭하고 -> [프로그램 추가]를 클릭한 다음 -> ScanGear Tool(SgTool.exe)를 추가합니다. 이것을 Windows 방화벽 예외에 추가하지 않고 ScanGear Tool을 사용하면 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 사용 중인 프린터 모델에 따라 스캔한 이미지가 지정한 페이지 크기보다 클 수 있습니다.
- 사용 중인 프린터 모델에 따라 스캔한 이미지가 지정한 용지 크기와 일치하지 않아 테두리에 공백이 생길 수 있습니다.
- 사용 중인 프린터 모델에 따라 스캔 영역을 지정하지 못할 수 있습니다.
- 선택한 표시 언어에 필요한 폰트가 사용 중인 운영 체제에 설치되어 있지 않으면 이 소프트웨어를 올바르게 표시하지 못할 수 있습니다.
- Microsoft Office 2003/2007의 경우, [그림] - [삽입] 메뉴에서 [스캐너 또는 카메라] 를 선택하여 [스캐너 또는 카메라에서 그림 삽입] 대화 상자를 열고 [삽입] 버튼을 클릭하여 스캔을 실행하면 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 [삽입] 버튼 대신 [사용자 지정 삽입] 버튼을 사용하십시오.
- 사용 중인 프린터 모델에 따라 [용지 크기]에 [자동]을 지정하지 못할 수 있습니다.
- OCR을 설정한 Acrobat 7.0 또는 8.0을 사용하여 스캔할 경우, 스캔된 이미지가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우에는 다음 방법 중 하나를 통해 문제를 방지할 수 있습니다.
스캔할 때 OCR을 사용하지 않고 스캔이 끝난 후 스캔된 이미지에 OCR을 적용합니다.
OCR을 사용할 경우 옵션 설정을 변경합니다.
스캔할 때 컬러 모드를 변경합니다.
스캔할 때 문서 유형 설정을 변경합니다.
- [원고방향 자동보정]을 설정한 경우, 한국어 또는 중국어(간체/번체) 문서가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
한국어 또는 중국어 문서의 방향을 변경하려면 [원고방향 자동보정]을 사용하는 대신 [원고방향 설정]을 설정하고 문서 방향을 수동으로 변경하거나 스캐너의 원고대에서 문서를 회전하십시오.
- 이 드라이버는 TWAIN을 지원하는 응용 프로그램에만 사용할 수 있습니다.
TWAIN Toolkit 부인 및 제한
TWAIN Toolkit은 있는 그대로 배포됩니다. TWAIN Toolkit의 개발자와 배포자는 상업성의 묵시적 보증, 제3자의 권리 비침해 및 특정 목적에의 적합성을 포함하며 이에 제한되지 않는 모든 묵시적, 명시적이, 법적인 보증을 명시적으로 부인합니다. TWAIN Toolkit의 개발자와 배포자는 TWAIN Toolkit의 복제, 수정, 배포 또는 기타 사용으로 인한 직접, 간접, 우연적이거나 필연적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

Copyright Canon Inc. 2010