Canon Color Network ScanGear V2.71
- Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家（地区）的商标。
1. 功能
Color Network ScanGear 是 32 位 TWAIN 兼容扫描仪驱动程序，可让网络上的计算机将 Canon imageRUNNER ADVANCE、iR C、imagePRESS、iR（装有彩色扫描仪）或 MF 系列数码复印机用作网络扫描仪使用。
它由下列软件组成。
ScanGear Tool
这可让用户选择要用于扫描的网络扫描仪的设备名称。
也可让用户切换软件的显示语言。
Network ScanGear 驱动程序
这是可从 TWAIN 兼容应用程序访问的扫描仪驱动程序。
2. 您需要的项目
需要的硬件
计算机
- 任何运行上述系统的计算机
硬盘空间
- 要求磁盘空间可以正常运行上述系统
主内存
- 要求内存量可以正常运行上述系统
- 显示器分辨率至少达到 640 x 480（建议使用 800 x 600 或以上），建议使用可显示 256 色或以上的分辨率
- 通过以太网或令牌环网提供 TCP/IP 或 UDP/IP 协议的网络主机适配器
- Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF 系列彩色数码复印机
- 装有彩色扫描仪的 Canon iR 系列数码复印机
需要的软件
需要下列其中一种系统：
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
- Color Network ScanGear 和 Windows Server 2008 Server Core 操作系统不兼容。
- 如果正在使用 Windows 2000、XP、Server 2003、或 Server 2003 R2，则 Color Network ScanGear 不支持 IPv6。
3. 关于使用的一般提示
- 根据您使用的应用程序，可能会在扫描期间遇到内存不足或类似的错误，或者，当您在扫描大量图像或超大型图像时，可能会发现扫描速度减慢。此外，操作系统可能无法正常运行。
在这种情况下，请遵循下列指导方针：
(1) 删除不必要的文件或是将额外的硬盘添加到系统中，以确保您的硬盘有足够的存储空间。
(2) 以较低的分辨率设置扫描图像。
(3) 将内存（RAM）添加到系统中。
(4) 针对您系统允许的可能最大设置来设置虚拟内存。
(5) 将原稿分为几份，然后分别扫描。
- 请始终先关闭 Color Network ScanGear 主窗口后，再退出父级应用程序。
- 使用 Color Network ScanGear 时，如果系统资源减少，则 Color Network ScanGear 主窗口显示可能被损坏。
- Color Network ScanGear 主窗口中显示的像素数目可能会与父级应用程序中显示的像素数目稍有不同。
- 使用某些应用程序，显示扫描进度的 Color Network ScanGear 主窗口或对话框可能会包含父级应用程序在背景中显示的消息，而且可能显示父级应用程序所运行的扫描或采集已经中断。在这种情况下，请单击父级应用程序窗口，将窗口带到最前端来。
- 安装或卸载 Color Network ScanGear 时，必须以“管理员”身份登录。“管理员”以外的用户无法安装或卸载此驱动程序。
- 当“受限用户”使用 Color Network ScanGear 时，请在“受限用户”可覆盖的文件夹中安装 Color Network ScanGear。
- 如果操作系统具有 Windows 防火墙功能，且启用了此功能，则需要一段时间来完成扫描。确认 UDP 端口是否可以在 Windows 防火墙的 [例外] 表单中注册为例外项。通常此类例外会在软件安装时自动注册。如果未注册正确的 UDP 端口，则必须手动注册。
根据使用的操作系统版本和系统设置，步骤可能不尽相同。
- 对于 Windows XP/Server 2003：
(1) 单击 [开始]，指向 [控制面板]，然后依次单击 [安全中心]、[管理安全设置：] 下的 [Windows 防火墙]。
(2) 在 [Windows 防火墙] 对话框的 [例外] 表单内，单击 [添加端口]。
(3) 在 [添加一个端口] 对话框内配置以下设置，然后单击 [确定]。
[名称]：输入名称
[端口号]： 56338
选择 [UDP]
(4) 单击 [确定] 并关闭 [Windows 防火墙] 对话框。
- 对于 Windows Vista/Server 2008：
(1) 单击 [开始]，指向 [控制面板]，然后单击 [允许程序通过 Windows 防火墙]。
(2) 在 [Windows 防火墙] 对话框的 [例外] 表单内，单击 [添加端口]。
(3) 在 [添加一个端口] 对话框内配置以下设置，然后单击 [确定]。
[名称]：输入名称
[端口号]： 56338
[协议]：选择 [UDP]
(4) 单击 [确定] 并关闭 [Windows 防火墙] 对话框。
- 对于 Windows 7：
(1) 单击 [开始]，指向 [控制面板]，然后依次单击 [系统和安全]、[Windows 防火墙] 下的 [高级设置]。
(2) 在 [高级安全 Windows 防火墙] 表单中选择 [入站规则]，单击 [新建规则]。
(3) 在 [新建入站规则向导] 中选择 [端口]-单击 [下一步]。
(4) 选择 [UDP]，在 [特定本地端口] 中输入 56338，单击 [下一步]。
(5) 选择 [允许连接]，单击 [下一步]。
(6) 仅选择 [专用]，单击 [下一步]。
(7) 在 [名称] 中输入一个名称，单击 [完成] 关闭 [新建入站规则向导]。
- 如果您使用的是配有 Windows 防火墙的操作系统，且启用了 Windows 防火墙设置以使用 ScanGear Tool，请单击 [Windows 防火墙] 对话框中的 [例外] 选项卡 -> 单击 [添加程序] -> 添加 ScanGear Tool (SgTool.exe)。如果您使用 ScanGear Tool 而并未将其添加到 Windows 防火墙例外中，则可能显示警告消息。
- 根据您使用的打印机型号，扫描的图像可能会比所指定的尺寸大。
- 根据您使用的打印机型号，扫描的图像可能会不符合您所指定的尺寸大小，导致在一个或更多的边缘上出现空白。
- 根据您使用的打印机型号，可能无法指定扫描区域。
- 如果您正在使用的操作系统中没有安装要求显示语言的字体，则本软件可能不会正确的显示。
- 如果通过选择 [插入] 菜单下的 [图片] – [来自扫描仪或照相机] 打开 [插入来自扫描仪或照相机的图片] 对话框来执行扫描，并单击 [插入] 按钮时，Microsoft Office 2003/2007 环境下可能会出现一个错误。在这种情况下，请使用 [自定义插入] 按扭来代替 [插入] 按扭。
- 根据您使用的打印机型号，可能无法为 [页面尺寸] 指定 [自动]。
- 如果使用带 OCR 设置的 Acrobat 7.0 或 8.0 版本，则扫描的图像可能不会正确的显示。
出现此情况时，您可以通过下列方法之一来避免此问题。
扫描时，不要使用 OCR，并且扫描后对扫描的图像应用 OCR。
使用 OCR 时，更改选项的设置。
扫描时，更改色彩模式。
扫描时，更改文档设置的类型。
- 如果您设置了 [自动调整方向]，则韩国语或中文（简体中文或繁体中文）文稿可能不会被正确地调整。
如果您想更改韩国语或中文文稿的方向，则不要使用 [自动调整方向]，请设置 [方向] 并且手动更改文稿的方向，或在扫描仪的稿台玻璃上旋转文稿。
- 此驱动程序仅可以用于支持 TWAIN 的应用程序。
TWAIN Toolkit 免责声明和限制
TWAIN Toolkit 按原样发行。TWAIN Toolkit 的开发商或发行商明确否认所有暗示、明示或法定的保证，包括但不限于对适销性、不侵害第三方权利以及特定使用目的的适用性的暗示保证。开发商或发行商对由于使用 TWAIN Toolkit 进行复制、修改、分发或其他用途引起的直接、间接、特殊、意外或附带损坏，均不承担任何责任。

Copyright Canon Inc. 2010