Canon Color Network ScanGear V2.71
- Windows e Windows Vista sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
1. Funzionalità
Color Network ScanGear è un driver per scanner a 32 bit compatibile TWAIN che consente ai computer di una rete di utilizzare come scanner di rete una fotocopiatrice digitale Canon di serie imageRUNNER ADVANCE, iR C, imagePRESS, iR (dotata di uno scanner a colori) o MF.
È composto dal software seguente.
ScanGear Tool
Consente agli utenti di selezionare il nome dello scanner in rete da utilizzare per la scansione.
Inoltre, consente all'utente di commutare la lingua di visualizzazione del software.
Driver Network ScanGear
È il driver dello scanner a cui possono accedere le applicazioni compatibili TWAIN.
2. Requisiti
Hardware
Computer
- Tutti i computer che eseguono i sistemi elencati in alto
Spazio su disco rigido
- La quantità di spazio su disco necessaria per eseguire correttamente i sistemi riportati in alto
Memoria principale
- La quantità di memoria necessaria per eseguire correttamente i sistemi riportati in alto
- Monitor con risoluzione minima 640 x 480 (consigliata 800 x 600 o superiore), in grado di visualizzare 256 colori o più
- Adattatore di rete con supporto del protocollo TCP/IP o UDP/IP su Ethernet o Token Ring
- Fotocopiatrice digitale a colori Canon di serie imageRUNNER ADVANCE, iR C/imagePRESS/MF
- Fotocopiatrice digitale Canon di serie iR dotata di uno scanner a colori
Software
Uno dei seguenti sistemi operativi:
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
- Color Network ScanGear non è compatibile con Windows Server 2008 Server Core.
- Se si utilizza Windows 2000, XP, Server 2003, o Server 2003 R2, Color Network ScanGear non supporta IPv6.
3. Suggerimenti generali per l'utilizzo
- A seconda dell'applicazione utilizzata, si possono verificare errori di memoria esaurita o analoghi durante la scansione, oppure una diminuzione della velocità di scansione quando si esegue la scansione di un gran numero di immagini o di immagini particolarmente grandi. Inoltre, si potrebbe verificare un'instabilità nel funzionamento del sistema operativo.
In questi casi, attenersi alle istruzioni fornite di seguito:
(1) Assicurarsi di avere spazio sufficiente sul disco rigido eliminando i file non necessari o aggiungendo un nuovo disco rigido al computer.
(2) Eseguire la scansione delle immagini con impostazioni di risoluzione inferiore
(3) Aggiungere memoria (RAM) al sistema.
(4) Impostare la memoria virtuale del sistema al massimo valore consentito.
(5) Suddividere gli originali in più serie ed eseguirne la scansione separatamente.
- Chiudere sempre la finestra principale di Color Network ScanGear prima di uscire dall'applicazione principale.
- Se le risorse del sistema diminuiscono utilizzando Color Network ScanGear, è possibile che la visualizzazione della finestra principale di Color Network ScanGear risulti irregolare.
- Il numero di pixel visualizzati nella finestra principale di Color Network ScanGear può differire leggermente dal numero di pixel visualizzati nell'applicazione principale.
- Con alcune applicazioni, è possibile che la finestra principale di Color Network ScanGear o la finestra di dialogo che mostra l'andamento della scansione coprano i messaggi visualizzati sullo sfondo dall'applicazione principale, dando l'impressione che l'acquisizione da parte dell'applicazione principale sia stata interrotta. In questo caso, fare clic sulla finestra dell'applicazione principale per portarla in primo piano.
- Quando si installa o disinstalla Color Network ScanGear, è necessario collegarsi come Amministratore. Gli altri utenti non possono istallare questo driver.
- Quando un utente con restrizioni utilizza Color Network ScanGear, installare Color Network ScanGear in una cartella su cui l'utente con restrizioni ha diritti di scrittura.
- Se il sistema operativo comprende la funzione Windows Firewall e se questa è abilitata, il completamento dell'operazione di scansione potrebbe richiedere del tempo. Verificare se le porte UDP possono essere registrate come eccezioni nella scheda [Eccezioni] di Windows Firewall. Generalmente queste eccezioni vengono registrate automaticamente al momento dell'installazione. Se la porta UDP corretta non è stata registrata, sarà necessario registrarla manualmente.
Le procedure riportate in alto variano a seconda dell'edizione e delle impostazioni del sistema operativo in uso.
- Per Windows XP/Server 2003:
(1) Fare clic su [Start]-[Pannello di controllo]-[Centro sicurezza PC]-[Gestione impostazioni diprotezione per:]-[Windows Firewall].
(2) Nella scheda [Eccezioni] della finestra di dialogo [Windows Firewall], fare clic su [Aggiungi porta].
(3) Configurare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo [Aggiungi porta], quindi fare clic su [OK].
[Nome]: immettere un nome
[Numero porta]: 56338
Selezionare [UDP]
(4) Fare clic su [OK] e chiudere la finestra di dialogo [Windows Firewall].
- Per Windows Vista/Server 2008:
(1) Fare clic su [Start]-[Pannello di controllo]-[Consenti programma con Windows Firewall].
(2) Nella scheda [Eccezioni] della finestra di dialogo [Windows Firewall], fare clic su [Aggiungi porta].
(3) Configurare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo [Aggiungi porta], quindi fare clic su [OK].
[Nome]: immettere un nome
[Numero porta]: 56338
[Protocollo]: Selezionare [UDP]
(4) Fare clic su [OK] e chiudere la finestra di dialogo [Windows Firewall].
- Per Windows 7:
(1) Selezionare [Fare clic per iniziare]-[Pannello di controllo]-[Sistema e sicurezza]-[Windows Firewall]-[Impostazioni avanzate].
(2) Selezionare [Regole connessioni in entrata] nella scheda [Windows Firewall con sicurezza avanzata], fare clic su [Nuova regola].
(3) In [Creazione guidata nuova regola connessioni in entrata], selezionare [Porta], fare clic su [Avanti].
(4) Selezionare [UDP], immettere 56338 in [Porte locali specifiche], fare clic su [Avanti].
(5) Selezionare [Consenti la connessione], fare clic su [Avanti].
(6) Selezionare solo [Privato], fare clic su [Avanti].
(7) Immettere un nome in [Nome], fare clic su [Fine] per chiudere [Creazione guidata nuova regola connessioni in entrata].
- Per utilizzare ScanGear Tool nel caso di utilizzo di un sistema operativo dotato di Windows Firewall e con le impostazioni di Windows Firewall attivate, fare click sulla scheda [Eccezioni] nella finestra di dialogo [Windows Firewall] -> fare click su [Aggiungi programma] -> aggiungere ScanGear Tool (SgTool.exe). Se si utilizza ScanGear Tool senza averlo aggiunto alle eccezioni di Windows Firewall, verrà visualizzato un messaggio d'allarme.
- A seconda del modello di stampante utilizzato, l'immagine acquisita potrebbe essere più ampia del formato pagina specificato.
- A seconda del modello di stampante utilizzato, l'immagine acquisita potrebbe non corrispondere al formato pagina specificato, il che potrebbe risultare in uno spazio vuoto su uno o più bordi.
- A seconda del modello di stampante utilizzato, potrebbe non essere possibile specificare l'area di scansione.
- Qualora i caratteri richiesti dalla lingua di visualizzazione selezionata non siano installati nel sistema operativo che si sta utilizzando, questo software potrebbe non venire visualizzato correttamente.
- Potrebbe verificarsi un errore in Microsoft Office 2003/2007, se si esegue la scansione selezionando [Immagine]-[Da scanner o fotocamera digitale] dal menu [Inserisci] per aprire la finestra di dialogo [Inserisci immagine da scanner o fotocamera digitale], e quindi si fa clic sul pulsante [Inserisci]. Qualora si verifichi questa eventualità, utilizzare il pulsante [Personalizza inserimento] anziché il pulsante [Inserisci].
- A seconda del modello di stampante utilizzato, potrebbe non essere possibile specificare [Auto] per [Formato pagina].
- Se si effettua la scansione utilizzando Acrobat 7.0 o 8.0 con un sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) selezionato, l'immagine scannerizzata potrebbe non essere visualizzata correttamente.
In tal caso è possibile evitare il problema utilizzando uno dei seguenti metodi:
Non utilizzare sistemi di OCR al momento della scansione, ma utilizzarli sull'immagine una volta che l'acquisizione sia stata terminata.
Modificare le impostazioni opzionali quando si utilizzano sistemi di OCR.
Modificare la modalità di colore al momento della scansione.
Modificare il tipo di impostazione del documento al momento della scansione.
- Se [Orientamento automatico] è selezionato, documenti in coreano o cinese (tradizionale o semplificato) potrebbero non essere regolati correttamente.
Per cambiare l'orientamento di documenti in coreano o cinese senza utilizzare [Orientamento automatico], selezionare [Orientamento] e cambiare l'orientamento del documento manualmente, o ruotare il documento sul vetro di lettura dello scanner.
- Questo driver può essere utilizzato soltanto con applicazioni che supportino TWAIN.
Esclusione di responsabilità e limitazioni relative al Toolkit TWAIN
Il Toolkit TWAIN viene distribuito così com'è. Lo sviluppatore e i distributori del Toolkit TWAIN declinano qualsiasi responsabilità e garanzia implicita, esplicita o statutaria incluso, ma non limitatamente a, garanzie tacite di commerciabilità, non violazione di diritti di terze parti o idoneità per un particolare scopo. Lo sviluppatore e i distributori declinano ogni responsabilità relativa a danni, diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti dalla riproduzione, la modifica, la distribuzione o altro uso del Toolkit TWAIN.

Copyright Canon Inc. 2010