Canon Color Network ScanGear V2.71
- Windows und Windows Vista sind Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
1. Funktionen
Color Network ScanGear ist ein TWAIN-kompatibler 32-Bit-Scanner-Treiber. Mithilfe dieses Treibers können digitale Farbkopierer der Serien Canon imageRUNNER ADVANCE, iR C, imagePRESS, iR (mit Farbscanner) oder MF von Computern im Netzwerk als Netzwerk-Scanner eingesetzt werden.
Color Network ScanGear umfasst die folgende Software:
ScanGear Tool
Dies ermöglicht dem Benutzer, den Gerätenamen des zu verwendenden Scanners im Netzwerk zu wählen.
Die Anzeigesprache der Software kann geändert werden.
Network ScanGear-Treiber
Dies ist der Scanner-Treiber, auf den TWAIN-kompatible Anwendungsprogramme zugreifen können.
2. Was Sie benötigen
Erforderliche Hardware
Computer
- Ein beliebiger Computer mit einem der oben genannten Betriebssysteme.
Festplattenspeicher
- Die Festplattenkapazität, die für den einwandfreien Betrieb der oben genannten Betriebssysteme erforderlich ist.
Arbeitsspeicher
- Die Speicherkapazität, die für den einwandfreien Betrieb der oben genannten Betriebssysteme erforderlich ist.
- Monitor mit einer Auflösung von mindestens 640 x 480 (800 x 600 oder höher empfohlen), mit der Möglichkeit, 256 Farben oder mehr anzuzeigen
- Einen Netzwerk-Hostadapter, der die Protokolle TCP/IP oder UDP/IP über Ethernet oder Token Ring unterstützt
- Digitaler Canon-Farbkopierer der Serie Canon imageRUNNER ADVANCE, iR C/imagePRESS/MF
- Digitaler Canon-Farbkopierer der Serie iR (mit Farbscanner)
Erforderliche Software
Eines der folgenden Systeme ist erforderlich:
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
- Color Network ScanGear ist nicht mit Windows Server 2008 Server Core kompatibel.
- Wenn Sie Windows 2000, XP, Server 2003 oder Server 2003 R2 verwenden, wird IPv6 von Color Network ScanGear nicht unterstützt.
3. Einige allgemeine Tipps zur Verwendung
- Je nach der verwendeten Anwendung kann während des Scannens der Fehler "Nicht genügend Arbeitsspeicher" oder ein ähnlicher Fehler auftreten, oder beim Scannen vieler Bilder oder eines besonders großen Bildes kann die Scan-Geschwindigkeit abnehmen. Es kann auch vorkommen, dass das Betriebssystem nicht richtig funktioniert.
In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:
(1) Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Festplatte genügend Speicher verfügbar ist. Löschen Sie hierzu nicht mehr benötigte Dateien oder installieren Sie eine zusätzliche Festplatte in Ihrem System.
(2) Scannen Sie die Bilder mit einer niedrigeren Auflösung.
(3) Erweitern Sie den Arbeitsspeicher (RAM) Ihres Systems.
(4) Legen Sie für den virtuellen Speicher den größten Wert fest, den Ihr System zulässt.
(5) Teilen Sie Vorlagen in mehrere Sätze auf, und scannen Sie sie getrennt.
- Schließen Sie immer das Hauptfenster von Color Network ScanGear, bevor Sie das übergeordnete Anwendungsprogramm beenden.
- Wenn bei der Verwendung von Color Network ScanGear die Systemressourcen abnehmen, wird das Hauptfenster von Color Network ScanGear möglicherweise nicht mehr richtig dargestellt.
- Die Anzahl der im Hauptfenster von Color Network ScanGear angezeigten Pixel kann sich leicht von der Anzahl der im übergeordneten Anwendungsprogramm angezeigten Pixel unterscheiden.
- Bei einigen Anwendungen verdeckt das Hauptfenster von Color Network ScanGear oder das Dialogfeld, das den Scanstatus anzeigt, möglicherweise Meldungen, die das übergeordnete Anwendungsprogramm im Hintergrund anzeigt. Dies kann den Eindruck erwecken, dass das Scannen oder Abrufen vom übergeordneten Anwendungsprogramm unterbrochen wurde. Klicken Sie in diesem Fall auf das Fenster des übergeordneten Anwendungsprogramms, um die Fenster im Vordergrund anzuzeigen.
- Bei der Installation oder Deinstallation von Color Network ScanGear ist es erforderlich, als Administrator angemeldet zu sein. Andere Benutzer als der Administrator können diesen Treiber nicht installieren oder deinstallieren.
- Wenn ein eingeschränkter Benutzer Color Network ScanGear verwendet, installieren Sie Color Network ScanGear in einen Ordner, in dem der eingeschränkte Benutzer Schreibrechte besitzt.
- Wenn das Betriebssystem über die Funktion Windows-Firewall verfügt und diese Funktion aktiviert ist, kann es eine gewisse Zeit dauern, bis der Scan-Vorgang abgeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob auf der Registerkarte [Ausnahmen] des Dialogfeldes [Windows-Firewall] UDP-Ports als Ausnahmen registriert werden können. In der Regel werden solche Ausnahmen bei der Installation automatisch registriert. Wenn der entsprechende UDP-Port nicht registriert wurde, muss dies manuell erfolgen.
Die oben genannten Schritte können je nach der Version und den Einstellungen des verwendeten Betriebssystems variieren.
- Für Windows XP/Server 2003:
(1) Klicken Sie auf [Start]-[Systemsteuerung]-[Sicherheitscenter]-[Sicherheitseinstellungen verwaltenfür:]-[Windows-Firewall].
(2) Klicken Sie auf der Registerkarte [Ausnahmen] des Dialogfelds [Windows-Firewall] auf [Port...].
(3) Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Dialogfeld [Port hinzufügen], und klicken Sie anschließend auf [OK].
[Name]: Geben Sie einen Namen ein
[Portnummer]: 56338
Wählen Sie [UDP]
(4) Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Dialogfeld [Windows-Firewall].
- Für Windows Vista/Server 2008:
(1) Klicken Sie auf [Start]-[Systemsteuerung]-[Windows-Firewall]-[Programm durch die Windows-Firewall lassen].
(2) Klicken Sie auf der Registerkarte [Ausnahmen] des Dialogfelds [Windows-Firewall] auf [Port...].
(3) Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Dialogfeld [Port hinzufügen], und klicken Sie anschließend auf [OK].
[Name]: Geben Sie einen Namen ein
[Portnummer]: 56338
[Protokoll]: Wählen Sie [UDP]
(4) Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Dialogfeld [Windows-Firewall].
- Für Windows 7:
(1) Klicken Sie auf [Start]-[Systemsteuerung]-[System und Sicherheit]-[Windows-Firewall]-[Erweiterte Einstellungen].
(2) Wählen Sie auf der Registerkarte [Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit] die Option [Eingehende Regeln], klicken Sie auf [Neue Regel].
(3) Wählen Sie in [Assistent für neue eingehende Regel] die Option [Port], klicken Sie auf [Weiter].
(4) Wählen Sie [UDP], geben Sie 56338 bei [Bestimmte lokale Ports] ein, klicken Sie auf [Weiter].
(5) Wählen Sie [Verbindung zulassen], klicken Sie auf [Weiter].
(6) Wählen Sie nur [Privat], klicken Sie auf [Weiter].
(7) Geben Sie unter [Name] einen Namen ein, klicken Sie auf [Fertig stellen], und schließen Sie das Dialogfeld [Assistent für neue eingehende Regel].
- Wenn Sie ein Betriebssystem verwenden, auf dem die Windows-Firewall installiert ist und in den Einstellungen für die Windows-Firewall angegeben haben, dass der Treiber für Network ScanGear verwendet werden soll, klicken Sie im Dialogfeld [Windows-Firewall] auf die Registerkarte [Ausnahmen] -> klicken Sie auf [Programm...] -> fügen Sie das ScanGear-Tool (SgTool.exe) hinzu. Wenn Sie das ScanGear-Tool verwenden, ohne es den Ausnahmen für die Windows-Firewall hinzuzufügen, wird möglicherweise eine Warnmeldung angezeigt.
- Je nach dem verwendeten Druckermodell ist das gescannte Bild u. U. größer als das angegebene Seitenformat.
- Je nach dem verwendeten Druckermodell stimmt das gescannte Bild nicht mit dem angegebenen Seitenformat überein. Deshalb werden u. U. leere Ränder an einer oder mehreren Kanten angezeigt.
- Je nach dem verwendeten Druckermodell ist es u. U. nicht möglich, den Scanbereich anzugeben.
- Wenn die zur Anzeige der ausgewählten Sprache erforderlichen Schriftarten nicht in Ihrem Betriebssystem installiert sind, wird die Software möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Wenn Sie beim Scannen im Menü [Einfügen] die Option [Grafik] - [Von Scanner oder Kamera] wählen, um das Dialogfeld [Bild von Kamera oder Scanner einfügen] zu öffnen, und dann auf [Einfügen] klicken, kann in Microsoft Office 2003/2007 ein Fehler auftreten. In diesem Fall verwenden Sie anstelle von [Einfügen] die Schaltfläche [Einfügen anpassen].
- Je nach dem verwendeten Druckermodell ist es u. U. nicht möglich, für [Seitenformat] die Option [Auto] anzugeben.
- Wenn Sie zum Scannen Acrobat 7.0 oder 8.0 verwenden und die OCR-Funktion aktiviert ist, wird das gescannte Bild möglicherweise nicht richtig angezeigt.
Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor.
Verwenden Sie die OCR-Funktion nicht während des Scanvorgangs. Wenden Sie die OCR-Funktion auf das gescannte Bild an, nachdem der Scanvorgang beendet wurde.
Wenn Sie die OCR-Funktion verwenden, ändern Sie die optionalen Einstellungen.
Ändern Sie den Farbmodus beim Scannen.
Ändern Sie die Einstellungen für das Dokumentenformat beim Scannen.
- Wenn Sie die Option [Ausrichtung automatisch justieren] aktiviert haben, werden Dokumente in Koreanischer oder Chinesischer Sprache (Vereinfacht oder Traditionell) möglicherweise nicht richtig justiert.
Wenn Sie die Ausrichtung eines Dokuments in Koreanischer oder Chinesischer Sprache ohne die Option [Ausrichtung automatisch justieren] ändern möchten, aktivieren Sie [Ausrichtung] und ändern Sie die Ausrichtung des Dokuments manuell, oder richten Sie das Dokument direkt auf dem Vorlagenglas des Scanners neu aus.
- Dieser Treiber kann nur mit TWAIN-kompatiblen Anwendungen verwendet werden.
TWAIN-Toolkit - Haftungsausschluss und Beschränkungen
Das TWAIN-Toolkit wird in der vorliegenden Form vertrieben. Der Entwickler und die Distributoren des TWAIN-Toolkit schließen ausdrücklich alle still- schweigenden, ausdrücklichen oder gesetzlichen Garantien einschließlich der, aber nicht beschränkt auf, stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit, Beeinträchtigung der Rechte von Drittanbietern und Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Die Entwickler und die Distributoren sind unter keinen Umständen haftbar zu machen für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folge- schäden, die infolge von Reproduktion, Modifikation, Distribution oder einer anderen Verwendung des TWAIN-Toolkit auftreten.

Copyright Canon Inc. 2010